АКТ

испытания грузозахватных приспособлений статической нагрузкой

Комиссия назначенная приказом (распоряжением) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (должность руководителя) № \_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. в составе:

Председатель:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (должность, фамилия, инициалы)

Члены комиссии:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (должность, фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (должность, фамилия, инициалы)

Провела оценку состояния \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование грузозахватного приспособления, грузоподъемность, заводской номер) на соответствие требованиям паспорта завода-изготовителя, паспорта подъемного сооружения и федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (далее – ФНП).

Грузозахватное приспособление выдержало статические испытания нагрузкой, превышающей его грузоподъемность на 25%, в течение 10 минут. После снятия нагрузки грузозахватное приспособление осмотрено, остаточной деформации не обнаружено. Грузозахватное приспособление находится в рабочем состоянии.

Председатель:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы, подпись)

Члены комиссии:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы, подпись)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы, подпись)