УТВЕРЖДАЮ

Руководитель эксплуатирующей организации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

"\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г.

М.П.

АКТ

проверки работоспособности ограничителя/указателя/регистратора (нужное подчеркнуть) подъемного сооружения после монтажа или реконструкции

Комиссия назначенная приказом (распоряжением) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (должность руководителя)

№ \_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. в составе:

Председатель:

Представитель эксплуатирующей организации - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (должность, фамилия, инициалы)

Члены комиссии:

Представитель монтажной организации - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (должность, фамилия, инициалы)

Представитель эксплуатирующей организации - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (должность, фамилия, инициалы)

Провела оценку состояния ограничителя/указателя/регистратора (нужное подчеркнуть), установленного на подъемном сооружении \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование, марка, модель, заводской номер подъемного сооружения) на соответствие требованиям паспорта подъемного сооружения и федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (далее – ФНП).

Ограничитель/указатель/регистратор (нужное подчеркнуть) находится в рабочем состоянии, монтаж произведен в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.

Председатель:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы, подпись)

Члены комиссии:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы, подпись)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы, подпись)