|  |
| --- |
|  |
| (наименование организации) |
|  |

**Приказ**

**Об утверждении перечня работ с повышенной опасностью и Порядка проведения работ,**  
**связанных с повышенной опасностью, выполняемых с оформлением наряда-допуска**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « |  | » |  | 20 |  | г. | № |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В соответствии с пунктом 22 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утвержденных приказом Минтруда от 11 декабря 2020 года № 883н,

ПРИКАЗЫВАЮ:

|  |
| --- |
| 1. Утвердить перечень работ с повышенной опасностью, выполняемых по наряду-допуску (приложение 1). 2. Утвердить Порядок проведения работ, связанных с повышенной опасностью, выполняемых с оформлением наряда-допуска (приложение 2). 3. Секретарю \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ознакомить с данным приказом и приложениями, указанными в пунктах 1 и 2, под подпись руководителей структурных подразделений организации. |
| 4. Контроль за исполнением приказа возложить на руководителя службы охраны труда. |
|  |

Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)  (Ф. И. О.)

С приказом ознакомлены:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование должности)  (подпись)  (Ф. И. О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование должности)  (подпись)  (Ф. И. О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование должности)  (подпись)  (Ф. И. О.)

Приложение 1 к приказу №\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г.

**ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ С ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТЬЮ, ПРОВОДИМЫХ ПО НАРЯДУ-ДОПУСКУ**

Отнести к работам, связанным с повышенной опасностью и проводимым по наряду-допуску:

1) работы с применением подъемных сооружений и других строительных машин в охранных зонах воздушных линий электропередачи, газонефтепродуктопроводов, складов легковоспламеняющихся или горючих жидкостей, горючих или сжиженных газов;

2) работы в колодцах, шурфах, замкнутых, заглубленных и труднодоступных пространствах;

3) земляные работы на участках с патогенным заражением почвы (свалки, скотомогильники и др.) в охранных зонах подземных электрических сетей, газопровода, нефтепровода, нефтепродуктопровода и других опасных подземных коммуникаций;

4) осуществление текущего ремонта, демонтажа оборудования, а также производство ремонтных или каких-либо строительно-монтажных работ при наличии опасных факторов действующего опасного производственного объекта;

5) работы на высоте;

6) работы на участках, на которых имеется или может возникнуть опасность, связанная с выполнением опасных работ на смежных участках;

7) работы в непосредственной близости от полотна или проезжей части эксплуатируемых автомобильных и железных дорог;

8) газоопасные работы (присоединение вновь построенных газопроводов к действующей газовой сети, пуск газа в газопроводы и другие объекты систем газоснабжения при вводе в эксплуатацию, после их ремонта или расконсервации, виды ремонта, связанные с проведением огневых и сварочных работ на действующих внутренних и наружных газопроводах, газоиспользующих установках и другом газооборудовании);

9) кровельные работы газопламенным способом;

10) монтаж оборудования, трубопроводов и воздухопроводов в охранных зонах воздушных линий электропередачи, газопроводов, а также складов легковоспламеняющихся или горючих жидкостей, горючих или сжиженных газов;

11) монтажные работы в действующих теплосиловых и электрических цехах, ремонтные работы на электроустановках в открытых распределительных устройствах и в электрических сетях.

Перечень составил:

Главный инженер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Согласовал:

Руководитель службы охраны труда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 2 к приказу №\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г.

**ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ, СВЯЗАННЫХ С ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТЬЮ,**  
**ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПО НАРЯДУ-ДОПУСКУ**

1. Общие положения.

1.1. Работы по наряду-допуску проводятся в отношении работ, указанных в приложении 1 к приказу от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_.

1.2. Наряд-допуск оформляется с учетом требований проекта организации строительства и (или) проекта производства работ, учитывающих инженерные решения по безопасности и охране труда, определяющих технические средства и методы работ, обеспечивающих выполнение требований охраны труда. Опасные зоны, связанные с применением грузоподъемных машин, указывают в наряде-допуске согласно ПОС, а остальные – согласно ППР.

1.3. В наряде-допуске считать опасными зонами **с постоянным присутствием** опасных производственных факторов:

1) места вблизи от неизолированных токоведущих частей электроустановок;

2) места вблизи от неогражденных перепадов по высоте 1,8 м и более на расстоянии ближе 2 м от границы перепада по высоте в условиях отсутствия защитных ограждений либо при высоте защитных ограждений менее 1,1 м.

1.4. В наряде-допуске считать опасными зонами **с возможным воздействием** опасных производственных факторов:

1) участки территории вблизи строящегося здания (сооружения);

2) этажи (ярусы) зданий и сооружений, над которыми происходит монтаж (демонтаж) конструкций или оборудования;

3) зоны перемещения машин, оборудования или их частей, рабочих органов;

4) места, над которыми происходит перемещение грузов кранами.

1.5. На границах зон с постоянным присутствием опасных производственных факторов ответственному исполнителю работ совместно с членами бригады установить защитные ограждения, а зон с возможным воздействием опасных производственных факторов – сигнальные ограждения и знаки безопасности.

1.6. Для предупреждения падения работников с высоты ответственному руководителю работ, ответственному исполнителю работ необходимо обеспечить:

1) преимущественное первоочередное устройство постоянных ограждающих конструкций (стен, панелей, ограждений балконов и проемов);

2) применение коллективных средств защиты работников и ограждающих устройств, соответствующих конструктивным и объемно-планировочным решениям возводимого здания и удовлетворяющих требованиям безопасности труда;

3) тип, место и способ крепления коллективных средств защиты работников и индивидуальных систем обеспечения безопасности работ на высоте.

1.7. В наряде-допуске необходимо перечислить:

1) средства подмащивания, предназначенные для выполнения данного вида работ или отдельной операции;

2) пути и средства подъема работников на рабочие места при строительстве зданий и сооружений выше пяти этажей с установкой пассажирских подъемников и/или лифтов;

3) грузозахватные приспособления, позволяющие осуществлять дистанционную расстроповку длинномерных и крупногабаритных строительных конструкций;

4) средства спасения при работе на высоте.

1.8. Перед началом строительного производства на территории \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
организация – исполнитель работ по наряду-допуску и руководство хозяйствующего субъекта, эксплуатирующего производственный объект, составляют акт-допуск для производства строительно-монтажных работ на территории действующего производственного объекта.

1.9. Организация – исполнитель работ по наряду-допуску на основании договора с застройщиком (техническим заказчиком) осуществляет постоянный контроль за состоянием условий и охраны труда на объекте производства строительства в целом.

1.10. В случае возникновения на объекте производства строительства опасных условий, вызывающих угрозу жизни и здоровью работников, организация – исполнитель работ по наряду- допуску обязана оповестить об этом всех участников строительного производства и предпринять необходимые меры для вывода работников из опасной зоны. Возобновление работ разрешается после устранения причин возникновения опасности по согласованию с застройщиком (техническим заказчиком).

**2. Оформление работ с повышенной опасностью нарядом-допуском**

2.1. Работы, связанные с повышенной опасностью, производимые в местах действия вредных и опасных производственных факторов, выполняются в соответствии с нарядом-допуском на производство работ в местах действия вредных и опасных производственных факторов.

2.2. Наряд-допуск определяет содержание, место, время и условия производства работ, необходимые меры безопасности, состав бригады и лиц, ответственных за безопасность работ.

2.3. При выполнении работ в охранных зонах сооружений или коммуникаций наряд-допуск выдавать только при наличии письменного разрешения организации – владельца этого сооружения или коммуникации.

2.4. Полномочия по выдаче наряда-допуска предоставить следующим руководителям и ведущим специалистам строительного производства:

1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование должности)  (Ф. И. О.)

2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование должности)  (Ф. И. О.)

3.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование должности)  (Ф. И. О.)

4.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование должности)  (Ф. И. О.)

2.5. Полномочия ответственного руководителя по выполнению работ с повышенной опасностью, выполняемых по наряду-допуску, предоставить следующим руководителям и ведущим специалистам строительного производства:

1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование должности)  (Ф. И. О.)

2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование должности)  (Ф. И. О.)

3.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование должности)  (Ф. И. О.)

4.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование должности)  (Ф. И. О.)

2.6. Полномочия ответственного исполнителя работ (производителя работ) по выполнению работ с повышенной опасностью, выполняемых по наряду-допуску, предоставить следующим ведущим специалистам строительного производства:

1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование должности)  (Ф. И. О.)

2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование должности)  (Ф. И. О.)

3.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование должности)  (Ф. И. О.)

4.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование должности)  (Ф. И. О.)

2.7. Наряд-допуск выдается на срок, необходимый для выполнения заданного объема работ. Перед выполнением работ выдающий наряд проводит целевой инструктаж ответственному руководителю работ и ответственному исполнителю работ (производителю работ). Ответственный исполнитель работ (производитель работ) проводит целевой инструктаж и ежедневный допуск к работе для членов бригады.

2.8. После окончания работы по наряду-допуску наряд-допуск хранится 30 суток у выдающего наряд, затем сдается на ответственное хранение в архив организации вместе с договором на производство работ. Если при выполнении работ по наряду-допуску произошел несчастный случай, то наряд-допуск хранят в архиве организации вместе с материалами расследования несчастного случая 45 лет.

2.9. В случаях возникновения одного или нескольких следующих обстоятельств: выявление в процессе производства работ опасных или вредных производственных факторов, не предусмотренных нарядом-допуском, изменения состава бригады на 50 процентов, смены ответственного руководителя работ, ответственного исполнителя работ (производителя работ) – работы по наряду-допуску следует прекратить, наряд-допуск аннулировать и возобновить работы только после выдачи нового наряда-допуска.

2.10. Выдающие наряд-допуск, указанные в пункте 2.3 настоящего порядка, обязаны контролировать выполнение мероприятий по обеспечению безопасности производства работ до полного окончания работ и закрытия наряда-допуска.

Порядок разработали:

Главный инженер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Начальник ПТО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Согласовал:

Руководитель службы охраны труда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_