УТВЕРЖДАЮ

Руководитель эксплуатирующей организации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

"\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г.

М.П.

АКТ

монтажа подъемного сооружения

Комиссия назначенная приказом (распоряжением) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (должность руководителя)

№ \_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. в составе:

Председатель:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (должность, фамилия, инициалы)

Члены комиссии:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (должность, фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (должность, фамилия, инициалы)

произвела контроль качества монтажа и наладки подъемного сооружения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование, марка, модель, заводской номер подъемного сооружения) (далее - ПС) и установила что ПС смонтировано в соответствии с руководством (инструкцией) по эксплуатации, эксплуатационными документами входящего в его состав оборудования, требованиями федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (далее - ФНП) и может быть допущено к постановке на учет и последующему пуску в работу.

К настоящему акту прилагаются:

1. исполнительные сборочные (монтажные) чертежи металлоконструкций ПС;
2. документы:
* копии аттестационных удостоверений сварщиков и специалистов сварочного производства,
* копии свидетельств о готовности организации к применению технологии сварки,
* копии сертификатов качества на основные и сварочные материалы, результаты контроля качества сварных соединений (если при монтаже применялась сварка отдельных сборочных единиц);
1. протоколы замера сопротивления изоляции проводов и системы заземления;
2. сведения о фактических результатах соответствия геометрических размеров смонтированного ПС требованиям, указанным изготовителем ПС, а также сведения, подтверждающие соответствие установки ПС требованиям, приведенным в пунктах 98 - 134 ФНП;
3. сведения о заменах неработоспособных элементов приводов, тормозов, крепежа, которые выполнены монтажной организацией;
4. сведения о дополнительно установленных ограничителях, указателях и регистраторах, если такие работы выполнялись в рамках работ по монтажу ПС;
5. акт сдачи-приемки рельсового пути (если монтаж рельсового пути производился в рамках работ по монтажу ПС);
6. сведения о результатах наладочных работ, подтверждающих работоспособность систем управления ПС, электро-, пневмо- и гидрооборудования, механизмов, а также имеющихся в наличии ограничителей, указателей, регистраторов;
7. сведения о результатах полного технического освидетельствования смонтированного ПС, выполненного в соответствии с пунктами 164 - 190 ФНП.

Председатель:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы, подпись)

Члены комиссии:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы, подпись)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы, подпись)