**Наряд-допуск № 57**  
**на производство работ в местах действия вредных и опасных**  
**производственных факторов**

Выдан 31.10.2021

Действителен до 31.10.2021

1. Руководителю работ  Смирнову Н.Н., прорабу

(Ф. И. О., должность)

2. На выполнение работ  по сооружению фундаментов опор путепровода на объекте

(наименование работ, место, условия их выполнения)

строительства транспортной развязки на пересечении ЦКАД и Старого Ярославского шоссе в Сергиево-Посадском районе Московской области с применением буровой установки, крана, автосамосвала, автобетоносмесителя, бетононасоса, экскаватора.

Начало работ в 14 час. 00 мин. 31.10.2021

Окончание работ в 13 час. 00 мин. 31.10.2021

3. Вредные и опасные производственные факторы, которые действуют или могут возникнуть независимо от выполняемой работы в местах ее производства:

1) движущиеся машины и механизмы, подвижные части технологического оборудования,  
передвигающихся заготовок и строительных материалов;

2) падающие предметы и материалы, самопроизвольно обрушающиеся конструкции зданий и сооружений, оборудования, горных пород и грунтов;

3) расположение рабочих мест вблизи перепада по высоте 1,8 м и более на расстоянии ближе 2 м от границы перепада по высоте в условиях отсутствия защитных ограждений либо при высоте защитных ограждений менее 1,1 м, а также при выполнении работ на высоте более 1,8 м при нахождении непосредственно на элементах конструкции или оборудования;

4) пониженная температура воздуха рабочей зоны;

5) повышенные уровни шума и вибрации на рабочих местах;

6) повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

7) физические перегрузки.

4.  До  начала производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок выполнения** | **Ответственный** **исполнитель** |
| 1. | Получить разрешение на производство работ от выдающего наряд-допуск | 31.10.2021 | Смирнов Н.Н. |
| 2. | Ознакомить исполнителей с характером и объемом выполняемой работы, с проектом производства работ, с технологическим регламентом | 31.10.2021 | Смирнов Н.Н. |
| 3. | Проверить наличие квалификационных удостоверений, удостоверений по охране труда, электро- и пожарной безопасности, самочувствие всех исполнителей работ и провести инструктаж по безопасному проведению работ исполнителей с записью и росписью в наряде-допуске | 31.10.2021 | Смирнов Н.Н. |
| 4. | Проверить обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной защиты и сигнальными жилетами | 31.10.2021 | Смирнов Н.Н. |
| 5. | Место отдыха и курения определить в бытовом городке | 31.10.2021 | Смирнов Н.Н. |
| 6. | Определить опасную зону, обозначить ее границы и безопасные проезды предупреждающими знаками | Перед началом работ | Смирнов Н.Н. |
| 7. | Убрать на расстояние не менее 15 м от рабочей зоны все легковоспламеняющиеся и горючие предметы | Перед началом работ | Смирнов Н.Н. |
| 8. | Проверить и подготовить первичные средства пожаротушения | Перед началом работ | Смирнов Н.Н. |
| 9. | Обеспечить устойчивой связью места производства работ: радиосвязь или телефонную связь для связи ИТР, стропальщиков с машинистом крана | Перед началом работ | Смирнов Н.Н. |
| 10. | Проверить наличие и исправность инструмента и оборудования, соответствие его исполнения характеру и виду работ | Перед началом работ | Смирнов Н.Н. |
| 11. | Проверить целостность изоляции кабелей, соединения «на скрутку» не допускаются | Перед началом работ | Смирнов Н.Н. |
| 12. | Обеспечить наличие аптечки на месте производства работ | Перед началом работ | Смирнов Н.Н. |
| 13. | Приготовить исправные и поверенные грузоподъемные механизмы, стропы и грузозахватные приспособления | Перед началом работ | Смирнов Н.Н. |
| 14. | Заземлить электрооборудование | Перед началом работ | Смирнов Н.Н. |
| 15. | Проверить наличие УЗО в электрощитках | Перед началом работ | Смирнов Н.Н. |
| 16. | Места проведения работ обозначить предупредительными знаками, сигнальной лентой | Перед началом работ | Смирнов Н.Н. |
|  |  |  |  |

5.  В процессе производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок** **выполнения** | **Ответственный** **исполнитель** |
| 1. | К работе приступить только после разрешения выдающего наряд-допуск | 31.10.2021 | Смирнов Н.Н. |
| 2. | Лицу, ответственному за производство работ по наряду-допуску, находиться на месте производства работ | Постоянно | Смирнов Н.Н. |
| 3. | Следить за правильным использованием рабочими СИЗ | Постоянно | Смирнов Н.Н. |
| 4. | При работе на высоте использовать страховочные системы, места и способы их крепления, крепления страховочных канатов производить согласно ППР | Постоянно | Смирнов Н.Н. |
| 5. | Страховочную систему крепить к конструкциям следующими способами: стропом в обхват конструкции с закреплением карабина за стропу; стропом в обхват конструкции с закреплением карабина за боковое кольцо на поясе; карабином за монтажную петлю или страховочный канат | Постоянно | Смирнов Н.Н. |
| 6. | Не допускать нахождение на месте производства работ людей, не занятых производством данной работы | Постоянно | Смирнов Н.Н. |
| 7. | Вести постоянное наблюдение за исполнителями | Постоянно | Смирнов Н.Н. |
| 8. | Не допускать пребывание людей на элементах конструкций и оборудования во время их подъема и перемещения | Постоянно | Смирнов Н.Н. |
| 9. | Не допускать нахождение в рабочей зоне лиц, не связанных с выполнением работ | Постоянно | Смирнов Н.Н. |
| 10. | Не допускать применение в качестве технологической оснастки и средств защиты случайных предметов | Постоянно | Смирнов Н.Н. |
| 11. | Монтажные работы с использованием грузоподъемных механизмов производить только аттестованными стропальщиками согласно схемам строповки | Постоянно | Смирнов Н.Н. |
| 12. | Прекратить выполнение работ на высоте в открытых местах при скорости ветра 15 м/с и более, при гололеде, тумане, грозе | Постоянно | Смирнов Н.Н. |
| 13. | Не допускать нахождение людей в зоне работы поворотной площадки автокрана ближе 5 м | Постоянно | Смирнов Н.Н. |
| 14. | При использовании ручных электрических машин и переносных светильников их провода и кабели подвесить | Постоянно | Смирнов Н.Н. |
| 15. | Переносный электроинструмент подключать через устройство защитного отключения (УЗО) | Постоянно | Смирнов Н.Н. |
| 16. | Расстояние от баллонов до источников открытого огня должно составлять не менее 5 м. Баллоны должны быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей | Постоянно | Смирнов Н.Н. |
| 17. | При производстве работ запретить использование самодельных электродержателей и электродержателей с нарушенной изоляцией | Постоянно | Смирнов Н.Н. |
| 18. | При проведении огневых работ иметь первичные средства пожаротушения на месте проведения работ | Постоянно | Смирнов Н.Н. |
| 19. | Не допускать нарушения заземлений, кабели, подключенные к сварочным аппаратам, распределительным щитам и другому оборудованию, а также в местах сварочных работ, надежно заизолировать от действия высокой температуры и механических повреждений | Постоянно | Смирнов Н.Н. |
|  |  |  |  |

6. Состав исполнителей работ:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Фамилия, имя,** **отчество (при** **наличии)** | **Профессия (должность),** **квалификация, группа по** **электробезопасности** | **Фамилия и инициалы** **лица, проводившего** **инструктаж и** **ознакомление с** **условиями работы** | **Подпись лица,** **ознакомившегося** **с условиями** **работ** |
| Громов Е.А. | Машинист бурильной установки, II гр. | Смирнов Н.Н. | Смирнов |
| Образцов М.В. | Монтажник, II гр. | Смирнов Н.Н. | Смирнов |
| Джафаров Н.К. | Монтажник, II гр. | Смирнов Н.Н. | Смирнов |
| Скворцов Т.Т. | Электрогазосварщик, II гр. | Смирнов Н.Н. | Смирнов |
| Кривов М.В. | Машинист бурильной установки, II гр. | Смирнов Н.Н. | Смирнов |
| Архипцев М.И. | Бетонщик, II гр. | Смирнов Н.Н. | Смирнов |
| Кожухов В.А. | Плотник, II гр. | Смирнов Н.Н. | Смирнов |
| Сучков М.В. | Машинист погрузчика, II гр. | Смирнов Н.Н. | Смирнов |
| Рощин В.А. | Электромонтер, III гр. | Смирнов Н.Н. | Смирнов |
| Привалов С.Е. | Монтажник, II гр. | Смирнов Н.Н. | Смирнов |
| Астраханов А.А. | Машинист крана, II гр. | Смирнов Н.Н. | Смирнов |
| Жданов В.А. | Водитель, II гр. | Смирнов Н.Н. | Смирнов |
| Солдатов Ю.А. | Машинист погрузчика, II гр. | Смирнов Н.Н. | Смирнов |
| Ходаков П.Ф. | Электрогазосварщик, II гр. | Смирнов Н.Н. | Смирнов |
| Хромов И.П. | Электрогазосварщик, II гр. | Смирнов Н.Н. | Смирнов |
| Пришвин В.П. | Электрогазосварщик, II гр. | Смирнов Н.Н. | Смирнов |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Наряд-допуск выдал | | начальник участка Иванов В.О. 31.10.2021 | | | |
|  | | (должность, фамилия, инициалы уполномоченного приказом | | | |
|  | | | | | |
| работодателя лица, подпись, дата) | | | | | |
| Наряд-допуск принял | | | прораб Смирнов Н.Н. 31.10.2021 | | |
|  | | | (должность, фамилия, инициалы, подпись, дата) | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. Письменное разрешение эксплуатирующей организации на производство работ имеется. | | | | | |
| Мероприятия по обеспечению безопасности строительного производства согласованы | | | | | |
|  | | | | | |
| (должность, фамилия, инициалы уполномоченного представителя действующего | | | | | |
|  | | | | | |
| объекта, подпись, дата) | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |

9. Рабочее место и условия труда проверены. Мероприятия, указанные в наряде-допуске, выполнены.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | |
| Разрешаю приступить к выполнению работ | | Начальник участка Иванов В.О. 31.10.2021 | | |
|  | | (должность, фамилия, инициалы, подпись, дата) | | |

\* Наряд-допуск подписывает выдающий наряд-допуск и допускает к производству работ, после осмотра места проведения работ (проверки выполнения подготовительных мероприятий, инструктажа исполнителей работ, наличия исправного оборудования, инструментов и сертифицированных средств индивидуальной защиты, защитных и предохранительных приспособлений) разрешает их проведение.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. Подпись лица, прошедшего инструктаж и ознакомившегося с условиями работ | | | | |
| Смирнов | | | | |
|  |  | |  |  |

11. Изменения в составе исполнителей работ:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Введен в состав** **исполнителей работ** | **Выведен из состава** **исполнителей работ** | **Дата, время** | **Ф. И. О. лица, разрешившего** **произвести изменения в** **составе исполнителей работ,** **подпись** |
|  | Кожухов В.А. | 31.10.2021  14.00 | Иванов В.О. |
|  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| 12. Наряд-допуск продлен до |  | |
|  | (дата, подпись лица, выдавшего наряд-допуск) | |
| Разрешаю продолжить выполнение работ | |  |
|  | | (должность, фамилия, инициалы, подпись, дата) |

13. Работа выполнена в полном объеме. Материалы, инструмент, приспособления убраны. Работники выведены. Наряд-допуск закрыт.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Руководитель работ | Смирнов 31.10.2021 |  |
|  | (дата, подпись) |  |
| Лицо, выдавшее наряд-допуск | Иванов 31.10.2021 |  |
|  | (дата, подпись) |  |