|  |  |
| --- | --- |
| **НАРЯД-ДОПУСК №** | 13 |

**НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ С ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТЬЮ**

|  |
| --- |
|  |
| ООО «Гамма» |
| (наименование организации) |
|  |

1. Наряд

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Производителю работ | | | начальнику участка № 18 Иванову И.И. | | | | | |
|  | | | (должность, наименование подразделения, фамилия и инициалы) | | | | | |
| с бригадой в составе | | 3 | | человек поручается произвести следующие работы: | | |  | |
| Ремонт верхней части кузова грузового автомобиля; | | | | | | | | |
| проведение антикоррозийной обработки днища кузова. | | | | | | | | |
| Мастерская участка № 18 ООО «Гамма». | | | | | | | | . |
|  | | | | | |  | | |
| 1.2. При подготовке и производстве работ обеспечить следующие меры безопасности: | | | | | | | | |
| Использование средств индивидуальной защиты рук, органов зрения и дыхания; применять страхующие (фиксирующие) устройства и приспособления; при ремонте и обслуживании верхней части грузового автомобиля использовать подмости или лестницы-стремянки. | | | | | | | | |
| Применять приставные лестницы запрещается. На рулевое колесо вывесить запрещающий комбинированный знак безопасности с поясняющей надписью «Двигатель не пускать! Работают люди». | | | | | | | | . |
|  | | | | | |  | | |
| 1.3. Начать работы: в 9 час. 00 мин. 31.10.2021 года. | | | | | |  | | |
| 1.4. Окончить работы: в 12час. 30 мин 31.10.2021 года. | | | | | |  | | |
| 1.5. Наряд выдал: | Главный инженер ООО «Гамма», Васильев В.В., Васильев | | | | | | | |
| (наименование должности, фамилия и инициалы, подпись) | | | | | | | |  |
| 1.6. С условиями работы ознакомлен, наряд-допуск получил: | | | | | |  | | |
|  | |  | | |  |  | | |
| производитель работ | | Иванов | | | 31.10.2021 | Иванов И.И. | | . |
|  | | (подпись) | | |  | (фамилия и инициалы) | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Допуск

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | | |
| 2.1. Инструктаж по охране труда в объеме инструкций | | | Инструкция по охране труда № 2, 4, 6, 8 | | |
| (указать наименования или номера инструкций, по которым проведен инструктаж) | | | | | |
| проведен бригаде в составе 3 человек, в том числе: | | | | | |
|  |  |  | |  |  |
| № п/п | Фамилия, инициалы | Профессия (должность) | | Подпись лица, получившего инструктаж | Подпись лица, проводившего инструктаж |
| 1 | Петров П.П. | механик | | Петров | Ульянов |
| 2 | Сидоров С.С. | механик | | Сидоров | Ульянов |
| 3 | Синичкин С.С. | механик | | Синичкин | Ульянов |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| 2.2. Мероприятия, обеспечивающие безопасность работ, выполнены. Производитель работ и члены бригады с особенностями работ ознакомлены. Объект подготовлен к производству работ. | | | |
| Допускающий к работе | | Попов | 31.10.2021 |
|  | | (подпись) |  |
| 2.3. Подготовку объекта к производству работ проверил. Разрешаю приступить к производству работ. | | | |
| Руководитель работ | Ульянов | | 31.10.2021 |
|  | (подпись) | |  |
|  |  |  |  |

3. Производство работ31.10.2021

3.1. Оформление ежедневного допуска к производству работ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | | |  |
| Оформление начала производства работ | | | Оформление окончания работ | | | | |
| Начало работ (дата, время) | Подпись производителя работ | Подпись допускающего | Окончание работ (дата, время) | Подпись производителя работ | | | Подпись допускающего |
| 9:10, 31.10.2021 | Иванов | Попов | 12:40, 31.10.2021 | Иванов | | | Попов |
|  | |  | | | |  | |
| 3.2. Работы завершены, рабочие места убраны, работники с места производства работ выведены. | | | | | | | |
| Наряд-допуск закрыт в 13 час. 00 мин. 31.10.2021 | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| Производитель работ | | Иванов | | | 31.10.2021 | | |
|  | | (подпись) | | |  | | |
| Руководитель работ | | Ульянов | | | 31.10.2021 | | |
|  | | (подпись) | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание. Наряд-допуск оформляется в двух экземплярах: первый выдается производителю работ, второй – допускающему к работам. В случае, когда допускающий к работам не участвует в проведении работ, второй экземпляр наряда-допуска остается у работника, выдавшего наряд-допуск.