**Акт-допуск для производства строительно-монтажных работ на территории действующего объекта строительного производства**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| г. Москва |  | «03» октября 2022 г. |  |
| (место составления) |  |  |  |
| Покрасочный цех ООО «Гамма» |  |
| (наименование действующего производственного объекта) |  |
| Мы, нижеподписавшиеся, представитель застройщика (технического заказчика), эксплуатирующего действующий объект, |  |
|  Мальцев Иван Иванович, главный инженер ООО «Гамма» |  |
| (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность) |  |
| и представитель руководителя действующего предприятия |  |
| Грушин Геннадий Иванович, начальник ремонтно-строительного участка № 1 ООО «Ромашка» |  |
| (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность) |  |
| составили настоящий акт о нижеследующем. |  |
| Застройщик (технический заказчик) предоставляет объект: |  |
| Крыша покрасочного цеха ООО «Гамма» | , |
| (наименование объекта, участка, территории) |  |
| ограниченный координатами | В соответствии с л. 6 324-16-2021-ГП | , |
|  | (наименование осей, отметок и номер чертежа) |  |
| для производства на нем строительно-монтажных работ под руководством технического персонала, осуществляющего строительство, на следующий срок: |  |
| начало – 06 октября 2022 года, |  | окончание – 12 октября 2022 года. |  |
| До начала строительного производства необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ: |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок выполнения | Исполнитель |
| Предоставить приказы о назначении ответственных должностных лиц за безопасное производство работ | До начала производства работ | Грушин Г. И., начальник ремонтно-строительного участка № 1 ООО «Ромашка» |
| Предоставить документы, подтверждающие право допуска на территорию Заказчика, в том числе: копии документов об образовании, квалификации, обучении по охране труда, при производстве специальных работ – соответствующие удостоверения | До начала производства работ | Грушин Г. И., начальник ремонтно-строительного участка № 1 ООО «Ромашка» |
| В период с 06.10.2022–12.10.2022 обеспечить явку всех работников, участвующих в строительно-монтажных работах, для прохождения вводного инструктажа в службу главного инженера ООО «Гамма» | До начала производства работ | Грушин Г. И., начальник ремонтно-строительного участка № 1 ООО «Ромашка» |
| Установить защитные и сигнальные ограждения, вывесить знаки и плакаты безопасности, выставить пост | До начала производства работ | Грушин Г. И., начальник ремонтно-строительного участка № 1 ООО «Ромашка» |
| Кровельные работы, выполняемые на высоте без защитных ограждений, производить с применением исправных, своевременно испытанных удерживающих, позиционирующих, страховочных систем и (или) систем канатного доступа в соответствии с ППР и нарядом-допуском | Постоянно | Грушин Г. И., начальник ремонтно-строительного участка № 1 ООО «Ромашка» |
| Места производства кровельных работ, выполняемых газопламенным способом, обеспечить не менее чем двумя эвакуационными выходами (лестницами), а также первичными средствами пожаротушения | До начала производства работ | Грушин Г. И., начальник ремонтно-строительного участка № 1 ООО «Ромашка» |
| Установить стационарные точки крепления применяемых средств обеспечения безопасности работ на высоте | До начала производства работ | Грушин Г. И., начальник ремонтно-строительного участка № 1 ООО «Ромашка» |
| Установить и закрепить трапы шириной не менее 0,3 м с поперечными планками для упора ног при перемещении по крыше | До начала производства работ | Грушин Г. И., начальник ремонтно-строительного участка № 1 ООО «Ромашка» |
| Рабочие зоны с превышенным допустимым уровнем шума обозначить знаками безопасности. Работу в этих зонах без использования средств индивидуальной защиты запретитьРабочие места и проходы к ним, расположенные на перекрытиях, покрытиях на высоте более 1,8 м и на расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте, оснастить защитными устройствами или страховочными ограждениями высотой 1,1 м и более, а при расстоянии более 2 м – сигнальными ограждениями.Проемы в стенах при одностороннем примыкании к ним настила (перекрытия) оградить, если расстояние от уровня настила до нижнего проема менее 0,7 м | До начала производства работ | Грушин Г. И., начальник ремонтно-строительного участка № 1 ООО «Ромашка» |
| Разместить санитарно-бытовые помещения с соблюдением требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.Оборудовать санитарный пост с аптечкой первой помощи, носилками, фиксирующими шинами и другими средствами оказания первой помощи | До начала производства работ | Грушин Г. И., начальник ремонтно-строительного участка № 1 ООО «Ромашка» |
| Запретить выполнение кровельных работ во время гололеда, тумана, исключающего видимость в пределах фронта работ, грозы, ветра со скоростью 6 м/сек и более, порывов ветра со скоростью 10 м/сек и более | Постоянно | Грушин Г. И., начальник ремонтно-строительного участка № 1 ООО «Ромашка» |
| Запретить нахождение работников ООО «Ремсистемы» на объектах Заказчика в отсутствие ответственного исполнителя работ, а также по окончании рабочего дня | Постоянно | Грушин Г. И., начальник ремонтно-строительного участка № 1 ООО «Ромашка» |
|  |  |  |  |
| Представитель застройщика (технического застройщика), |
| эксплуатирующего объект, | Мальцев |  |
|  | (подпись) |  |
| Представитель руководителя действующего предприятия | Грушин |
|  | (подпись) |
|  |  |  |  |  |