УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО «Гамма»

Тагилов А.А. Тагилов

01.10.2021 года

**Отчет о санитарном производственном контроле**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Структурное подразделение | Рабочая зона или место | Код точки динамического контроля | Профессия | Код профессии | Численность | | ФПС и ФТП | Фактическое значение | ПДК/ПДУ | Количество исследований по НД | Кратность исследований в год | Всего исследований |
| Всего | В том числе женщин |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ООО «Гамма» | | | | | | | | | | | | |
| Администрация | Кабинет.  Рабочее место | 1 | Генеральный директор | 20560 | 1 | 0 | **Физические факторы:** |  |  |  |  |  |
| Напряженность электрического поля, В/м |  |  |  |  |  |
| от 5 Гц до 2 кГц | 3 | не более 25 | 3 | 1 | 3 |
| от 2 кГц до 400 кГц | менее 0,1 | не более 2,5 | 3 | 1 | 3 |
| Освещенность рабочей поверхности, лк | 344 | не менее 300 | 3 | 1 | 3 |
| Коэффициент пульсации освещенности, % | 4,4 | не более 15 | 1 | 1 | 1 |
| Микроклимат: |  |  |  |  |  |
| температура воздуха, °С | 21,2/21,8 | от 20 до 25 | 3 | 2 | 6 |
| относительная влажность воздуха, % | 35 | от 15 до 75 | 3 | 2 | 6 |
| скорость движения воздуха, м/с | не менее 0,1 | не более 0,1 | 3 | 2 | 6 |
| Концентрация аэроионов, ион/куб. см: |  |  |  |  |  |
| ро+ | 448 | 400–50 000 | 1 | 1 | 1 |
| ро– | 921 | 600–50 000 | 1 | 1 | 1 |
| Коэффициент униполярности У | 0,49 | 0,4–1,0 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |