УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО «Гамма»

Тагилов А.А. Тагилов

01.10.2021 года

**Отчет о санитарном производственном контроле**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Структурное подразделение | Рабочая зона или место | Код точки динамического контроля | Профессия | Код профессии | Численность | ФПС и ФТП  | Фактическое значение | ПДК/ПДУ  | Количество исследований по НД  | Кратность исследований в год  | Всего исследований  |
|  Всего | В том числе женщин |
|  1 |  2 |  3 |  4 |  | 5  |  6 |  7 |  |  8 |  9 |  10 |  11 |
| ООО «Гамма»             |
|  Администрация              | Кабинет.Рабочее место              | 1               | Генеральный директор               | 20560              |  1              |  0              | **Физические факторы:** |  |  |  |  |  |
| Напряженность электрического поля, В/м |  |  |  |  |  |
| от 5 Гц до 2 кГц | 3 | не более 25 | 3 | 1 |  3 |
| от 2 кГц до 400 кГц | менее 0,1 | не более 2,5 | 3 | 1 | 3  |
| Освещенность рабочей поверхности, лк | 344 | не менее 300  | 3 | 1 |  3 |
| Коэффициент пульсации освещенности, % | 4,4 | не более 15 | 1 | 1 |  1 |
| Микроклимат: |  |  |  |  |  |
| температура воздуха, °С | 21,2/21,8 | от 20 до 25 | 3 | 2 |  6 |
| относительная влажность воздуха, % | 35 | от 15 до 75 | 3 | 2 |  6 |
| скорость движения воздуха, м/с | не менее 0,1 | не более 0,1 |  3 |  2 |  6 |
| Концентрация аэроионов, ион/куб. см:  |  |  |  |  |  |
| ро+ | 448 | 400–50 000 |  1 |  1 |  1 |
| ро– | 921  | 600–50 000  |  1 |  1 |  1 |
| Коэффициент униполярности У | 0,49  | 0,4–1,0 | 1  |  1 |  1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |